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一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	上下双通道安检机
	1
	台
	否

	
	1-2
	快速单通道中型安检机
	12
	台
	否

	
	1-3
	快速单通道小型安检机
	1
	台
	否

	
	1-4
	禁带品智能识别机
	14
	台
	否

	
	1-5
	金属测温安检门
	16
	台
	否

	
	1-6
	台式液体检测仪
	14
	台
	否

	
	1-7
	便携式爆炸物探测器
	2
	台
	否

	
	1-8
	集中判图终端
	2
	台
	否

	
	1-9
	安检管理终端
	1
	台
	否

	
	1-10
	开包精检台
	14
	台
	否

	
	1-11
	存储柜
	15
	台
	否

	
	1-12
	安检专用岗亭
	1
	台
	否

	
	1-13
	安检导流秩序装置
	15
	个
	否

	
	1-14
	人员速通门（左）
	2
	台
	否

	
	1-15
	人员速通门（中）
	2
	台
	否

	
	1-16
	人员速通门（右）
	2
	台
	否

	
	1-17
	多功能录入仪
	2
	台
	否

	
	1-18
	导流秩序装置
	2
	个
	否

	
	1-19
	速通门管理终端
	1
	台
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区作为北京城市副中心建设高标准的儿童医疗服务体系机构，定于2027年6月1日正式开诊营业。为保障医院公共秩序与生命财产安全，依据《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》（国卫医发〔2021〕28 号）、《北京市医院安全秩序管理规定》、《关于修订市属医院安防系统建设指南>意见的通知》京医管运行[2023]等相关指导意见和管理规定的要求，医院须在主要出入口全面布设智能安检系统，通过规范配置金属探测门、X光安检机等专业安检设备，实现对刀具及各类违禁危险物品的快速精准筛查，从源头排查院区安全隐患、阻断危险物品流入。该系统可对各类潜在安全威胁形成有效的物理拦截，依托常态化安检的威慑效应重塑就医环境的心理秩序，有效化解医患双方的安全顾虑，营造安稳、有序的诊疗环境，让医护人员与患者能够全身心投入诊疗工作与就医过程，保障医疗服务平稳有序开展。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第1包：自合同签订生效之日起60个日历日内完成供货安装调试。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心新址，采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
投标人负责包装和运输。投标人交付的产品应符合相关包装储运的国家标准，能承受水平受力、垂直受力、适合长途运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，投标人应负担由此而产生的一切费用和/或损失。投标人应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、目的地、尺码、毛重、净重、“此端向上”，“小心轻放”，“切勿受潮”等字样。
（四）售后服务（质保期）
第1包：
1、所有投标产品须提供不少于3年（含）的免费质保期（自最终验收合格之日起计算）。
2、投标人应具备完善的售后服务体系，有固定的维护中心且维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（1）投标人须提供7×8小时电话技术支持服务，并指定专人负责本项目的售后联络，提供联系人和联系方式。
（2）故障响应时间：接到采购人报修通知后，1小时内响应，24小时内派技术人员到达现场，并维修成功以恢复设备正常使用。
若投标人24小时仍未修复设备至正常使用，投标人应提供同等或更高规格的备用机供采购人使用至设备恢复正常使用为止。如设备在1个月内无法修复，投标人负责更换全新同型号或性能更优型号的设备。
（3）故障解决时限：
1）一般故障应在24小时内修复。
2）重大故障（影响设备主要功能或涉及安全）应在4小时内解决。
3）若无法在规定时限内修复，投标人须提供备用设备或采取其他有效措施，确保采购人正常工作不受影响。
3、具体的服务方式和要求：
电话支持：投标人提供的电话支持服务且不限次数。应提供服务联系人及联系方式。
远程支持：投标人提供邮件和远程拨入用户的系统，进行咨询、诊断和修复，且不限次数。应提供邮箱地址。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]现场故障处理：如果投标人不能通过电话服务或远程支持方式解决采购人问题，投标人到达现场并解决故障。
设备应在24小时内恢复正常，以保障关键业务的不间断运行。若需延长期限的，需在时限到期前向采购人提出书面延期申请，经采购人书面同意方可延期。
投标人每次巡检、维修、排障等服务后都应当提供服务报告。报告内容包括：设备状态、故障成因、维修细则和故障处理记录等。
4、质保期内，因产品设计、制造缺陷或材料问题导致的任何故障，投标人应免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、人工费、上门费、更换零部件费用）。
5、培训要求
5.1 投标人须对采购人操作人员进行现场操作培训，内容包括但不限于：设备启动、正常运行操作、紧急停机、安全注意事项、常见故障识别等，确保操作人员能正确、安全地使用设备。
5.2 投标人须对维护人员进行日常维护保养培训，内容包括但不限于：清洁、润滑、简单故障排除、易损件更换等。
5.3 培训完成后，投标人应提供完整的中文版技术资料（下述资料须提供纸质版2套和电子版1套），包括但不限于：
（1）操作手册；
（2）维护保养手册。
6、验收前，投标人应将完整的资料（包括但不限于技术文档、相关图纸、设备说明书、操作手册等）提交给采购人存档管理。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]通过在医院通州院区各主要主入口、落客区等重要位置合理设置金属探测门、X光机等智能安检设备，可快速筛查刀具、违禁物品等危险物品；在医院重要人员密集区域设置防爆罐和防爆毯，用于有效处置医院发现的爆炸物品，以满足《北京市医院安全秩序管理规定》的相关要求。
医院须在主要出入口全面布设智能安检系统，通过规范配置金属探测门、X光安检机等专业安检设备，实现对刀具及各类违禁危险物品的快速精准筛查，从源头排查院区安全隐患、阻断危险物品流入。该系统可对各类潜在安全威胁形成有效的物理拦截，依托常态化安检的威慑效应重塑就医环境的心理秩序，有效化解医患双方的安全顾虑，营造安稳、有序的诊疗环境，让医护人员与患者能够全身心投入诊疗工作与就医过程，保障医疗服务平稳有序开展。
项目建设总目标依据政策法规及行业规范标准，满足医院开办最基础的安全管理条件下，提升安全隐患事件的预知预判、快速响应和高效处置，降低治安案件、安全事故等事件的发生概率，提升医院的整体安全水平，形成系统、科学、高效、智慧的医院安全防范体系。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]2.1、所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
2.2、如采购内容涉及节能产品政府采购品目清单中标注★的政府强制采购产品，需按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）等政策要求在投标文件中提供对应产品的证明材料。
2.3、安检设备符合GB15208.1-2018《微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求》和GB15208.2-2018《微剂量X射线安全检查设备第2部分：透射式行包安全检查设备》。
2.4、金属测温安检门符合GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》。


（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]第1包 安检及速通门设备
一、设备技术需求
（一）品目1-1上下双通道安检机
1.数量：1台。
2.用途：用于随身包裹安全检查。
3.技术参数及基本要求：
3.1.通道尺寸：上通道：≥500mm×400mm，下通道：≥650mm×500mm。
3.2.带速：≥0.2m/s。
3.3.工作状态显示：设备应有明显的系统工作和射线发射显示装置（指示灯）。
3.4.自冷却功能：X射线产生装置应能实现设备内自冷却。
3.5.图像显示功能：X射线图像应能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓。
3.6.图像连续显示：具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X射线图像完整。
3.7.图像增强功能：增强显示图像局部细节。
3.8.有机物和无机物剔除功能：有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色。
3.9.图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应≥60倍。
3.10.图像回拉功能：应能按图像生产顺序连续回调出≥60幅的过检图像。
3.11.图像存储功能：所有图像应自动存储。
3.12.图像存储容量：可存储≥100万幅被检图像。
3.13.图像存储格式：应能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同；应能将图像的原始数据转换成通用的图像格式。
▲3.14.线分辨力：设备应能分辨最小单根实芯铜线直径：0.2m/s下：上通道≤φ0.08mm(AWG40)II级，下通道≤φ0.08mm(AWG40)II级。
▲3.15.穿透分辨力：设备应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径：0.2m/s下：上通道≤φ0.16mm(AWG34)Ⅱ级，下通道≤φ0.16mm(AWG34)Ⅱ级。
3.16.空间分辨力：设备应能分辨最小线对直径：0.2m/s下：上通道:≤φ0.8mmⅡ级，下通道:≤φ0.8mmⅡ级。
3.17.穿透力：设备应能穿透最厚钢板的厚度：0.2m/s下：上通道：SP≥44mm III级，下通道：SP≥44mm III级。
3.18.有机物分辨：设备应能分辨厚度范围为1mm~120mm的有机物阶梯,并赋予不同饱和度的橙色。
3.19.灰度分辨：设备应能分辨厚度范围为1mm~60mm,厚度差≥1mm的合金铝阶梯。
3.20.混合物分辨：设备应能分辨厚度范围为1mm~60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。
3.21.无机物分辨：设备应能分辨厚度范围为0.2mm~14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色。
3.22.材料分辨：设备应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色。
3.23.有效材料分辨：设备应能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；应能分辨GB15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域。
3.24.单次检查剂量：有多个X射线产生装置的设备单次检查剂量应≤2μGy。
▲3.25.周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.2μSv/h。工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.2µSv/h。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（二）品目1-2快速单通道中型安检机
1.数量：12台。
2.用途：用于随身包裹安全检查。
3.技术参数及基本要求：
3.1.通道尺寸：≥650mm×500mm。
3.2.带速：≥0.2m/s。
3.3.线分辨力：设备应能分辨最小单根实芯铜线直径（0.2m/s下）：底照视角：≤φ0.08mm；侧照视角：≤φ0.08mm。
3.4.穿透分辨力：设备应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径（0.2m/s下）：底照视角：≤φ0.16mm；侧照视角：≤φ0.16mm。
3.5.空间分辨力：设备应能分辨最小线对直径（0.2m/s下）：底照视角：水平方向：≤φ0.8mm；垂直方向：≤φ0.8mm。侧照视角：水平方向：≤φ0.8mm；垂直方向：≤φ0.8mm。
▲3.6.穿透力：设备应能穿透最厚钢板的厚度（0.2m/s下）：底照视角：≥44mm；侧照视角：≥44mm。
3.7.图像显示功能：X射线图像应能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓。具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X射线图像完整。
3.8.图像增强功能：增强显示图像局部细节。
3.9.有机物和无机物剔除功能：有机物和无机物剔除功能（多能谱型适用）：有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色。
3.10.图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应≥60倍。
3.11.图像回拉功能：应能按图像生产顺序连续回调出≥150幅的过检图像。
3.12.人机交互功能：设备键盘上各按键及指示灯应工作正常。设备操作面板和屏幕文本信息应为图标或中文界面。
3.13.图像存储功能：所有图像应自动存储。图像存储容量：可存储≥100万幅被检图像。图像存储格式：应能通道生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同；应能将图像的原始数据转换成通用的图像格式。
3.14.设备自诊断功能：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告。
3.15.单次检查剂量：有2个X射线产生装置的设备单次检查剂量应≤3μGy。
3.16.周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.2μSv/h。工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.2µSv/h。
3.17.图像拼接：扫描图像在传输过程中，如出现暂停在再运行情况，应保持图像的完整。
3.18.LED语音显示屏：设备应支持配置LED语音显示屏，显示屏应可在显示滚动文字的同时以语音的形式播放文字内容。用户应可自行设置屏幕显示文字的内容、大小、文字滚动播放速度以及语音声音大小。
3.19.一键开关机：设备应能通过直接关闭钥匙开关的方式实现一健关机。
3.20.启动时间：设备的启动时间应≤58s。
3.21.超薄物体检测：具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能设备开启强制扫描模式后，应能对0.05mm的标准塞尺进行扫描并成像。
3.22.节能环保：设备应节能环保。当在设定的时间后无行李物品放置在传送带上时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。
3.23.穿不透报警：当设备检测到穿不透区域时，应能进行画框闪烁报警。
▲3.24.诊断功能：设备应能对射线源、探测器阵列、操作键盘、光障(红外传感器)等关键部件的测试诊断功能。
3.25.图像存储：设备存储的图像应包含图像生成日期、时间、图像序列号等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，应能够按照“先入先出”原则自动删除已保存的图像。
▲3.26危险品图像插入(TIP)：设备应能在正常扫描生成的过包图像中随机插入危险物品或包裹图像。
▲3.27.智能识别：可对X光机检测图像实时显示，并对管制刀具、枪支、可疑液体、烟花爆竹等禁带品自动标识，以不同颜色方框标记告警。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（三）品目1-3快速单通道小型安检机
1.数量：1台。
2.用途：用于随身包裹安全检查。
3.技术参数及基本要求：
3.1.通道尺寸：≥500mm×300mm。
3.2.带速：≥0.2m/s。
3.3.图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应≥60倍。
3.4.图像回拉功能：应能按图像生产顺序连续回调出≥60幅的过检图像。
3.5.图像存储容量：可存储≥40万幅被检图像。
3.6.分辨力：设备应能分辨最小单根实芯铜线直经（0.2m/s下）：≤φ0.08mm（AWG40）II级。
▲3.7.穿透分辨力：设备应能分辨率厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径（0.2m/s下）：≤φ0.127mm（AWG36）II级。
3.8.空间分辨力：设备应能分辨最小线对直径（0.2m/s下）：I级：≤φ1.0mm；II级：≤φ1.0mm。
3.9.穿透力：设备应能穿透最厚钢板的厚度（0.2m/s下）≥SP=44mm III级。
3.10.单次检查剂量：仅有一个X射线产生装置的设备单次检查剂量应≤2μGy。
3.11.周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.2μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.2µSv/h。
3.12.超薄物体检测功能试验：当被测物薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键启动强制扫描模式，设备应能检测出厚度＜1mm的超薄刀片。
▲3.13.同屏双显功能试验：设备应能在一个显示器画面内同时显示彩色与黑白的X射线扫描图像。
3.14.泄漏辐射剂量率检测功能：设备应在侧壁上安装小型剂量当量仪，当检测到安装点位的辐射剂量当量率超过设定阈值时，小型剂量当量仪应产生声光报警。
3.15.节能环保检查：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。
3.16.维护诊断功能：设备应能对X射线源、探测器、操作键盘、出入口光障、电器控制主板及电动滚筒等工作部件进行诊断。诊断后应形成诊断报告，并能查看X射线发生器的阳极电压和束流值。
3.17.图像存储及检索功能：设备存储的图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备识别码等信息，并应支持根据生成时间、操作员ID等事件或事件组合进行图像检索；设备应可设置图像保存时间，当图像存储时间达到设定时间时，设备应自动删除图像数据。
3.18.危险品图像插入（TIP）功能：设备应能在正常扫描生成的过包图像中随机插入预先设定的危险物品的图像，并应能设置插入图像的频率、各类危险品图像插入比例、开始时间及持续时间。
3.19.快捷操作功能：设备应能通过鼠标操作显示屏的快捷功能键区控制安检机传送带正转、反转、停止。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（四）品目1-4禁带品智能识别机
1.数量：14台。
2.用途：用于禁带品智能识别。
3.技术参数及要求：
3.1.禁带品智能识别机通过网络接口与通道式X射线安全检查设备通讯，实时接收通道式X射线的辐射图像，通过智能识别算法对安检图像进行图像处理识别，并将结果显示在判图员操作工作站上。
3.2.禁带品智能识别机具有违禁品提示功能，对DB11/646.6-2016中的危险物品自动标识。
3.3.X射线安全检查设备的显示终端显示判别结果时，值机员可在阅图操作工作站上对智能判图功能判别过的图像进行修正和增加提示，并将最终人工判定后的结果发送至开包台显示终端。
3.4.禁带品智能识别机具备独立的图像处理单元，辅助识别时间≤200ms，小于行包传送时间，并满足判图人员的判图时间需求和操作时间需求，在包裹连续时，可自动切图识别。
3.5.禁带品智能识别机可通过网络接口或VGA接口实时接收并判别X射线安全检查设备输出的辐射图片（在X射线安全检查设备和禁带品智能识别机支持接口协议互通的情况下，智能识别机通过网口获取X射线安检设备的图像信息；在双方设备没有实现接口协议互通的情况下，智能识别机可通过VGA接口获取图像进行处理，禁带品智能识别机通过安装在设备内的危险物品深度学习识别模型对X射线成像图片进行运算，如果判断出有疑似危险物品，将识别结果返回至双源双视角可调速通道式X射线安全检查设备显示。
3.6.判别过的图像与X射线安全检查装置图片同步存储，同时可检索存储图像和报警图像的历史记录。
3.7.可对X光机检测图像实时显示，并对管制刀具、枪支、可疑液体、烟花爆竹等禁带品自动识别，以不同颜色方框标记告警，禁带品样品包括：水果刀、陶瓷刀、折叠刀、弹簧刀、康巴藏刀、自锁刀、佩剑、手枪模拟物、步枪模拟物、瓶装发胶、瓶装打火机油、铝制保温瓶、纸盒装液体、塑料瓶装水、铁质易拉罐、手铐模拟物、手雷模拟物、烟花、电击器、甩棍。
3.8.在干扰物存在的条件下，对管制刀具、枪支、可疑液体、烟花爆竹等禁带品自动标识，以不同颜色方框标记告警。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]注：需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件（原件备查）或投标人提供相关承诺函并加盖公章。
（五）品目1-5金属测温安检门
1.数量：16台。
2.用途：用于行人安全检查。
3.技术参数及要求：
3.1.设备立置外形尺寸：高≥1980mm，宽≥710mm，深度≥910mm。
▲3.2.安检门应能在电子产品探测模式、违禁品探测模式、电子产品和违禁品探测模式及全金属探测模式间进行切换。
▲3.3.安检门应能从低到高地调节灵敏度，灵敏度调节应≥1000个级别，总区及分区灵敏度均应可调。
3.4.人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。
3.5.安检门在电子产品探测模式下进行正常着装小金属误报率、电子产品探测、手机探测成功率、电子产品探测功能等项目测试时，安检门探测灵敏度应保持不变。
3.6.电子产品探测模式下，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的金属纽扣、项链、一次性塑料打火机、钥匙、硬币、皮带扣、圆规、发卡等小金属通过时系统应不报警，误报率应≤5%。
▲3.7.人员以标准姿势通过通道内2000mm以下的有效探测区域内，人员正常着装上的金属纽扣、项链、单个一次性塑料打火机、钥匙、硬币、皮带扣、圆规、发卡等日常金属及电子产品通过时应不报警，当携带或夹刀具、金属罐体等违禁品以1m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示，应能提示物品的藏匿位置。
3.8.报警声音：应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音。应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警。应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处，最大声强应≥100dB。
3.9.当报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应≤1s。
3.10.金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。
▲3.11.在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应≤12μT。
3.12.抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周10cm范围以外的大静止金属物体的影响。抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。
3.13.金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。
3.14.泄漏电流：正弦波：≤0.5mA,非正弦波≤0.5mA。
3.15.绝缘电阻：正常条件：≥400MΩ,潮热条件：≥400MΩ。
3.16.在探测区域内，安检门应能对通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，试验100次，探测率应≥95%。
3.17.抗相互干扰：以0.1m外沿间距并排安置多台安检门时，各安检门均应能正常工作。
3.18.安检门应配有高清摄像头，摄像头分辨率应可至少设置为1920×1080。应能抓拍每个通过人员的照片。应能通过网络实时将人脸信息传送至中心平台管理系统，存储空间快满时，系统应自动清除陈旧数据，确保数据存储的容量。
▲3.19.安检门应配有机箱，应配备2个≥29寸液晶显示屏。屏幕对角线长度应≥73cm,应可进行设备调试、参数设置，应可显示报警物品的种类、区位、通过人数、报警人数、报警抓拍照片、体温筛查结果、人脸核验结果等信息，显示屏应支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容。
3.20.设备应支持黑白名单管理功能，当采集到的人脸信息与事先录入的黑白名单一致时，系统应能报警或放行，应有语音提示，并将信息上传至中心平台管理系统。
▲3.21.安检门应配有热成像摄像头，应能设置报警阈值，当测到通过人员的温度超过预先设定的报警阈值时，系统应有声光及语音报警。
3.22.安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以5角硬币为测试物，抛过门板内侧30cm范围内的探测区，安检门应报警，试验100次，准确率应≥95%。
▲3.23.报警多区位提示功能：根据违禁品藏匿位置，安检门3D人形图像区应有≥30个报警区位提示。
3.24.每台安检门配套3把手持式金属探测器。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（六）品目1-6台式液体检测仪
1.数量：14台。
2.用途：用于随身液体安全检查。
3.技术参数及要求：
3.1.外观：仪器外观应完好，表面应平整光滑、色泽均匀，无明显机械损伤，镀层不应有起泡、损坏，金属件应无锈蚀，塑料件应无起泡、开裂；设备被检液态物品放置位置应有明确指示；设备标记、字迹应清晰。
3.2.标识：仪器应有产品标识，标识内容至少应包括制造商名称和商标、产品名称和型号等。
3.3.人机界面：安全检查仪的人机界面应提供全中文或图形方式，自带光源，使用人员应可通过界面对设备设置（音量、WIFI设置、IP设置、日期时间）进行调节。
▲3.4.检查方式：应为非接触式检查方式。
3.5.液态物品检查：对符合容器材质和容器壁厚要求的容器内的液态物品进行检查，当检查到水、牛奶、非酒精饮料等非危险液态物品时，给出安全提示。当检查到汽油、柴油、乙醇等液态危险化学品时，给出报警提示。
3.6.报警提示功能：设备应具备声、光或文字等报警提示方式。
3.7.自动报警功能：当检测到危险液体时，设备应能自动报警。
3.8.灵敏度调节功能：设备的灵敏度能根据要求进行调节。
3.9.通信接口：设备应具备RS232串口、USB、以太网及WiFi通信接口，并支持数据传输。
3.10.数据导出功能：设备应支持通过有线或无线通信方式导出存储数据。
3.11.打印功能：设备支持内置或外接打印终端打印凭条标签。标签信息应至少包括检查时间、检查结果。
▲3.12.开机启动时间：＜6s。
▲3.13.检测危险品种类包括：设备应能对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警，Ⅲ级安全检查仪对符合材质及壁厚要求的容器内的液态物品进行检查，在报警率95%的前提下，能检出柴油、煤油、油漆稀料、香蕉水、甲醇、正己烷、汽油（95#)、乙醇（70%)、松香水（油漆溶剂类）、松香水（助焊类）、环氧丙烷、丙烯酸类油漆、油漆固化剂、三氯甲烷、乙醚、环戊烷、环己烷、甲苯、丙醛、苯、正戊烷、异丙醚、硝基苯、硝酸、盐酸、二硫化碳、硫酸、丙酮、甲胺醇溶液、石油醚（60℃－90℃）、石油醚（30℃－60℃）、石油醚（90℃－120℃）、正辛烷、正庚烷、松节油、70%异丙醇、50%氢氧化钠水溶液、50%氢氧化钾水溶液、30%双氧水等≥120种类型液体。
3.14.可检容器材质：设备应能对陶瓷、玻璃、塑料、纸质等非金属容器内的液态物品进行检查。
3.15.可检液态物品体积：设备应能对体积≥50ml、液面高度≥60mm的液态物品进行检查。
▲3.16.分析时间：对符合容器材质和容器壁厚要求的非金属容器内液态物品的分析时间≤1.0s；常温情况下，对符合容器材质和容器壁厚要求的金属容器内液态物品的分析时间≤6.0s；环境温度≤0℃时，对符合容器材质和容器壁厚要求的金属容器内液态物品的分析时间≤10.0s。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（七）品目1-7便携式爆炸物探测器
1.数量：2台。
2.用途：用于随身物品爆炸物安全检查。
3.技术参数及要求：
3.1.外观：探测仪外观应完好，表面应色泽均匀，不应有明显划伤、裂缝、磨损、腐蚀、变形、起泡、脱落及永久性污渍等缺陷；金属零部件应进行防腐蚀处理。探测仪开/关机按键和其他控制部件的操作应灵活可靠，布局应方便实用，关机按键应具有防误操作功能。
3.2.自检功能：探测仪应具有自检、自校功能。
▲3.3.存储容量：探测仪的存储介质应能存储≥1000万条数据。
3.4.数据接口：探测仪应配置网络接口（含无线和有线）、USB2.0及以上接口。
3.5.软件功能：探测仪能支持特征数据库的编制和更新；探测仪能支持探测模式设定和工作参数设置，报警阈值参数可由授权用户设置修改；探测仪能支持查看仪器的工作状态和测试环境等信息，如电离源、迁移管等关键部件的温度、气体的流量、环境大气压等参数；探测仪能支持用户权限设置；探测仪能够实时显示探测结果信息；探测仪应能支持对探测数据和日志(包括运行状态、提示信息)进行存储、查看，未经授权，日志不能修改、删除；探测仪具有对日志进行统计和分析的功能；探测仪具有数据上传/下载功能，上传数据至少应包括探测数据、报警日志；下载/接收数据应包括危险物特征数据。
3.6.报警提示功能：探测仪应能至少支持本地声、光、振动、文字/图像报警等方式之一，发生以下情况时，应发出报警提示：
1）探测到毒品/炸药；
2）供电电源断开或探测仪本机电池欠压；
3）设备故障或维护提示；
4）探测仪本机存储容量不足。
3.7.校时功能：探测仪应能校时。
▲3.8.冷启动时间：探测仪的冷启动时间应≤20min。
▲3.9.分析时间：探测仪分析时间应≤8s。
3.10.误报率：探测仪的误报率应≤1%。
3.11可探测毒品样品种类：探测仪在毒品探测模式下，能探测下列毒品样品：1）可卡因(COC)(盐酸可卡因)，2）氯胺酮(K粉)(盐酸氯胺酮)，3)吗啡(盐酸吗啡)，4)海洛因(HER)(盐酸海洛因)，5)大麻(四氢大麻酚)，6)冰毒(甲基苯丙胺)，7)摇头丸(MDMA)，8)摇头丸(MDA)，9)人工合成大麻素(JWH-018)，10)枸橼酸芬太尼(Fentanyl citrate)，11)安非他明(Amphetamine)，12)罂粟碱(PapaVerine)，13)依托咪酯(Etomidate)，14)甲卡西酮(Methcathinone)，15)五氯酚(Pentachlorol)，16）氟胺酮(F-Ketamine)。
3.12.毒品过载恢复时间：对采样质量为1μg的氯胺酮进行分析，探测仪的过负荷恢复时间应≤2min。
▲3.13.自清洁时间：进样量为100ng的情况下，探测仪的单次自清洁时间应≤30s。
3.14.可探测炸药种类：探测仪在炸药探测模式下，应能探测下列炸药样品：1）梯恩梯(TNT)，2）三丙酮三过氧化物(TATP)，3）太安(PETN)，4）黑火药(BP)，5）黑索今(RDX)，6）奥克托今(HMX)，7）硝铵类炸药(硝酸铵)，8）铵梯炸药(硝酸铵+TNT)，9）硝化甘油(NG)，10）二硝基甲苯(DNT)，11）六甲氧胺(HMTD)，12）特屈儿(TETRYL)，13）塞姆汀(Semtex)，14）C4塑胶炸药(C4)，15）苦味酸(TNP)，16）吉纳(DINA)，17）硝化二乙二醇(DEGDN)，18）1-硝基丙三醇，19）六硝基二苯乙烯(HNS)，20）1,3,5-三硝基苯(1,3,5-TNB)，21）2-氨基-4,6-二硝基甲苯。
3.15.炸药过负荷恢复时间：对采样质量为1μg的梯恩梯进行分析，探测仪的过负荷恢复时间应≤2min。
3.16.泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流极限值应＜0.2mA。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（八）品目1-8集中判图终端
1.数量：2台，
2.用途：用于集中智能判图。
3.技术参数及要求：
3.1.远程判图：远程判图工作站为判图员提供的图像显示功能，所显示的图像与安检机本地显示的扫描图像一致，安检机每生成一列扫描图像，远程判图工作站显示一列扫描图像。
3.2.负载均衡：安检机产生的X射线图像，可由集中判图服务器均衡分配至远程判图工作站。
3.3.状态检测：通过远程判图工作站，判图员能够实时查看当前判图员的姓名、工作时长、判图的数量和历史任务；通过集中判图服务器，管理员能够实时查看当前系统在线安检机数量和值机员数量；通过安检点判图工作站，开检员能够查看本地开包的数量和未处置数量。
3.4.联动开检：远程判图工作站提供画框功能，判图员可以在判图界面上框注疑似物品的位置，联动本地开检。
3.5.智能判图：远程判图终端界面可以叠加智能判图的结果，辅助判图员判图；可设置智能开检，当智能识别算法识别出预先配置的疑似违禁品类型时，可直接联动开检。
3.6.语音对讲：当判图员通过远程判图工作站发现违禁品时，可联动对应的安检区进行双向语音对讲。
3.7.视频联动：当判图员通过远程判图工作站发现违禁品时，可联动预览对应安检区的视频。
3.8.传送带控制：当判图员通过远程判图工作站发现违禁品时，可联动暂停对于安检机的传送带。
注：需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件（原件备查）或投标人提供相关承诺函并加盖公章。 
（九）品目1-9安检管理终端
1.数量：1台。
2.用途：用于安检管理。
3.技术参数及要求：
3.1.回放功能：可对X光机检测图像、液体检测仪检测、安检点的视频等进行回放。
3.2.信息查询功能：可查询安检员考勤、安检员信息、设备信息、违禁品查获信息、过包信息、过机图像、内外部检查信息。
3.3.信息管理功能：具备人员台账、设备台账、安检事件、报修事件等数据的增、删、改、查功能。
3.4.权限管理功能：设备应具备权限设备功能。
（十）品目1-10开包精检台
1.数量：14台
2.用途：用于安检开包精检。
3.技术参数及要求
3.1.材质：钢结构，不锈钢包覆。
3.2.规格：≥（长×宽×高）1000×800×620mm。
（十一）品目1-11存储柜
1.数量：15台。
2.用途：用于小型禁、限带品暂存管理。
3.技术参数及要求：
3.1.金属材质：钢制；
3.2.整柜尺寸：≥1800mm高×995mm宽×300mm深；
3.3.单门尺寸：≥150mm高×150mm宽×300mm深；
3.4.柜门数量：≥40门；
3.5.存取方式：人脸识别、密码功能。
（十二）品目1-12安检专用岗亭
1.数量：1台。
2.用途：用于放置室外安检设备。
3.技术参数及要求：
3.1.整体外形尺寸：长6500mm×宽3000mm×高2400mm,±20mm；
3.2.钢架基础：钢架构件规格：≥100mm×100mm方钢（国标）；
3.3.地面及坡道钢板安装：材料：≥3mm花纹钢板；
3.4.安装304拉丝不锈钢：材料：304拉丝不锈钢；含辅料（包括但不限于不锈钢焊丝、玻璃胶等）；
3.5.安装钢化玻璃：材料：≥10mm厚钢化玻璃；
3.6.安装彩钢顶面：材料：≥100mm岩棉彩钢板；
3.7.安装双开玻璃门：钢化玻璃厚度≥12mm，配拉丝不锈钢大拉手、门夹及地簧；
3.8.安装铝扣板吊顶：铝扣板尺寸：600mm×600mm，±10mm；
3.9.安装LED平板灯：材料：LED平板灯尺寸：600mm×600mm，±10mm；
3.10.安装照明管线及开关：材料：线管，电线及开关；
3.11.坡道安装防滑橡胶垫：防滑橡胶垫厚度：≥25mm；
3.12.安装不锈钢扶手 ：材料：304不锈钢扶手直径≥50mm，立杆直径：≥25mm；
3.13.混凝土基础墩:材料：混凝土等级：≥C25，尺寸：≥500mm×500mm×500mm，±10mm；
3.14.投标人负责原有地面拆除及恢复，基础位置步道砖拆除（待基础完成，利用中砂及水泥恢复安装）。
（十三）品目1-13安检导流秩序装置
1.数量：15个。
2.用途：用于安检人流秩序导向管理。
3.技术参数及要求：
3.1.立柱：不锈钢圆管；直径≥60mm，壁厚≥0.8mm；高度1000mm。
3.2.底座：实心铸铁/金属压铸加重（表面不锈钢包覆）；直径≥280mm；底座底部设防滑橡胶圈（防刮地面、降噪、稳固等）。
3.3.伸缩带：材质为高强涤纶/尼龙织带；带宽≥48mm，带厚≥1.2mm。
3.4.软隔离长度及配套指向地贴根据现场实际情况定制。
（十四）品目1-14人员速通门（左）
1.数量：2台。
2.用途：用于人员进出管理。
3.技术参数及要求：
3.1.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
3.2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3.4.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
3.5.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3.6.断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
3.7.激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
▲3.8.防冲撞：设备处于关门状态时，有外力冲撞时门翼自动锁死，防冲撞扭力≥140N·m，应能快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1秒；
3.9.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
3.10.人机互动：设备支持通道认证指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
3.11.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
3.12.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
▲3.13.行为检测：设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
3.14.电机类型：无刷直流伺服电机；
3.15.设备容量：≥10万人员、≥10万人脸、≥20万卡片、≥10万事件；
3.16.认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别；
3.17.激光雷达：设备应采用14个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐；
3.18.产品尺寸：≥1500mm×130mm×1070mm；
3.19.通道宽度：≥550-950mm；
3.20.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3.21.门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度≥10mm；
3.22.通行速率：≥20-60人每分钟；
3.23.运行功耗：≤180W；
3.24.工作温度：-20℃-+70℃；
3.25.工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（十五）品目1-15人员速通门（中）
1.数量：2台。
2.用途：用于人员进出管理。
3.技术参数及要求：
3.1.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
3.2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3.4.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
3.5.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3.6.断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
3.7.防夹模式：设备应同时支持电流防夹（机械防夹）和激光雷达防夹两种模式；
▲3.8.防冲撞：设备处于关门状态时，有外力冲撞时门翼自动锁死，防冲撞扭力≥140N·m，应能快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1秒；
3.9.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
3.10.人机互动：设备支持通道认证指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
3.11.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
3.12.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
▲3.13.行为检测：设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
3.14.电机类型：无刷直流伺服电机；
3.15.设备容量：≥10万人员、≥10万人脸、≥20万卡片、≥10万事件；
3.16.认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头；双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别；
3.17.激光雷达：设备应采用14个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐；
3.18.产品尺寸：≥1500mm×130mm×1070mm；
3.19.通道宽度：≥550-950mm；
3.20.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3.21.门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度≥10mm；
3.22.通行速率：≥20-60人每分钟；
3.23.运行功耗：≤280W；
3.24.工作温度：-20℃-+70℃；
3.25.工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（十六）品目1-16人员速通门（右）
1.数量：2台。
2.用途：用于人员进出管理。
3.技术参数及要求：
3.1.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
3.2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3.4.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
3.5.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3.6.断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
3.7.防夹模式：设备应同时支持电流防夹（机械防夹）和激光雷达防夹两种模式；
▲3.8.防冲撞：设备处于关门状态时，有外力冲撞时门翼自动锁死，防冲撞扭力≥140N·m，应能快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1秒；
3.9.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
3.10.人机互动：设备支持通道认证指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
3.11.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
3.12.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
▲3.13.行为检测：设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
3.14.电机类型：无刷直流伺服电机；
3.15.设备容量：≥10万人员、≥10万人脸、≥20万卡片、≥10万事件；
3.16.认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别；
3.17.激光雷达：设备应采用14个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐；
3.18.产品尺寸：≥1500mm×130mm×1070mm；
3.19.通道宽度：≥550-950mm；
3.20.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3.21.门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度≥10mm；
3.22.通行速率：≥20-60人每分钟；
3.23.运行功耗：≤180W；
3.24.工作温度：-20℃-+70℃；
3.25.工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）。
注：以上▲号条款需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查），否则视作不满足。
（十七）品目1-17多功能录入仪
1.数量：2台。
2.用途：用于人员信息采集。
3.技术参数及要求：
3.1.触摸显示屏：≥3.97英寸，屏幕分辨率≥800×480；
3.2.采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3.3.支持人脸采集、卡片录入；
3.4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
3.5.支持红外及白光灯补光，支持设置红外及可见光补光灯亮度；
3.6.人脸采集距离：≥0.3-2m；
3.7.人像采集时间：≥200ms。
（十八）品目1-18导流秩序装置
1.数量：2个。
2.用途：用于人流秩序导向管理。
3.技术参数及要求：
3.1.立柱：不锈钢圆管；直径≥60mm，壁厚≥0.8mm；高度≥1000mm。
3.2.底座：实心铸铁/金属压铸加重（表面不锈钢包覆）；直径≥280mm；底座底部设防滑橡胶圈（防刮地面、降噪、稳固等）。
3.3.伸缩带：材质为高强涤纶/尼龙织带；带宽≥48mm，带厚≥1.2mm。
3.4.软隔离长度根据现场实际情况定制。
（十九）品目1-19速通门管理终端
1.数量：1台。
2.用途：用于速通门控制管理。
3.技术参数及要求：
3.1.机架式服务器；
[bookmark: OLE_LINK25]3.2.CPU：≥2颗，C86处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程； 
3.3.内存：≥64G DDR4，≥8根内存插槽；
3.4.硬盘：≥2块1.2T 10K SAS；
3.5.PCIE扩展：≥4个标准PCIE插槽；
3.6.网口：≥2个千兆电口；
3.7.其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口；≥2个VGA接口；
3.8.电源：≥550W（1+1）冗余电源。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人提供针对本项目的实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
3）投标人保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2.5、中标人负责本包的设备采购、运输、安装、调试工作。投标人投标报价包括产品费、运输费、应缴纳的税费、验收费、培训费、安装调试费等交付采购人使用的一切费用。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（三）验收标准
第1包：
1、验收内容：设备品牌型号，数量、质量能否满足参数要求，调试是否正常。
2、验收标准：合同约定或国家标准、行业标准、厂标或招标文件的规定，设备产品应经制造商质量检验合格后方可以出厂，产品均需提供合格证明。因设备质量问题引起调试不合格，由中标人无偿调换。
3、中标人所提供和交付的货物应是全新的、未使用过的、完全符合以上质量技术标准的原装正品，且表面无划伤、无碰撞；货物的安装维修，须由持有有关部门核发上岗证书的安装调试人员按照国家现行安装规范来实施。

（四）其他要求
无。
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