
[bookmark: _Toc200123571]采购需求-02包
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	[bookmark: _GoBack]数量
	单位
	是否接受进口产品

	2
	2-1
	防爆罐
	5
	个
	否

	
	2-2
	防爆毯
	5
	个
	否

	
	2-3
	对讲机信号放大器
	2
	台
	否

	
	2-4
	对讲机(含耳机)
	120
	台
	否

	
	2-5
	执法记录仪
	100
	部
	否

	
	2-6
	两轮治安巡逻车
	8
	辆
	否

	
	2-7
	四轮治安巡逻车
	2
	辆
	否

	
	2-8
	安防设备提示牌
	220
	个
	否

	
	2-9
	安防设备提示牌
	100
	个
	否

	
	2-10
	医院安全秩序宣传标识
	100
	个
	否

	
	2-11
	医院安全秩序宣传标识
	20
	个
	否

	
	2-12
	治安岗亭
	6
	个
	否

	
	2-13
	应急处置台
	1
	张
	否

	
	2-14
	防暴器材柜
	15
	台
	否

	
	2-15
	防暴手电
	26
	把
	否

	
	2-16
	防暴头盔
	26
	个
	否

	
	2-17
	防暴盾牌
	26
	面
	否

	
	2-18
	防刺服
	26
	件
	否

	
	2-19
	防割手套
	104
	双
	否

	
	2-20
	肩闪
	26
	个
	否

	
	2-21
	LED引导棒
	26
	个
	否

	
	2-22
	防暴钢叉
	20
	个
	否

	
	2-23
	抓捕脚叉
	20
	个
	否

	
	2-24
	短警棍
	80
	根
	否

	
	2-25
	警用喊话器
	15
	个
	否

	
	2-26
	警戒带
	80
	盘
	否

	
	2-27
	长警棍
	30
	根
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区作为区域性重点儿童诊疗机构，人流量大、人员结构复杂，就医群众集中，院区公共区域开放范围广，安全维稳、秩序管控及应急处置工作压力较大。为严格落实《平安医院建设标准》《医疗机构治安保卫管理办法》相关要求，全面筑牢院区安全防线，防范化解暴力冲突、突发险情等各类安全风险，保障就诊患儿、家属及医护人员人身财产安全，维护医院正常诊疗秩序，现实施本次防暴警用器材及防护设施采购项目。
本项目的实施，将进一步健全通州院区立体化治安防控体系，确保安保力量在面临突发事件时能够“快速响应、规范处置、有效防护”，为医院的高质量发展提供坚实的安全保障。

二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第2包：自合同签订生效之日起60个日历日内完成供货安装调试经采购人验收合格为交付完成。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心新址，采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
投标人负责包装和运输。投标人交付的产品应符合相关包装储运的国家标准，能承受水平受力、垂直受力、适合长途运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，投标人应负担由此而产生的一切费用和/或损失。投标人应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、目的地、尺码、毛重、净重、“此端向上”，“小心轻放”，“切勿受潮”等字样。
（四）售后服务（质保期）
第2包
1、所有投标设备须提供不少于2年（含）的免费质保期（自最终验收合格之日起计算）。
2、投标人应具备完善的售后服务体系，有固定的维护中心且维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（1）投标人须提供7×8小时电话技术支持服务，并指定专人负责本项目的售后联络，提供联系人和联系方式。
（2）故障响应时间：接到采购人报修通知后，1小时内响应，24小时内派技术人员到达现场，并在15天内完成故障修复。
（3）故障解决时限：
1）一般故障应在15天内修复。
2）重大故障（影响设备主要功能或涉及安全）应在48小时内解决。
3）若无法在规定时限内修复，投标人须提供备用设备或采取其他有效措施，确保采购人正常工作不受影响。
3、具体的服务方式和要求：
电话支持：投标人提供的电话支持服务且不限次数。应提供服务联系人及联系方式。
远程支持：投标人提供邮件和远程拨入用户的系统，进行咨询、诊断和修复，且不限次数。应提供邮箱地址。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]现场故障处理：如果投标人不能通过电话服务或远程支持方式解决采购人问题，投标人到达现场并解决故障。
4、质保期内，因产品设计、制造缺陷或材料问题导致的任何故障，投标人应免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、人工费、上门费、更换零部件费用）。
5、培训要求
投标人应为采购人制定完整的培训计划，并负责免费集中培训采购人的技术人员、使用人员。培训内容应包括所提供设备的技术性能、维护保养、日常使用等全部内容，并提供全套的中文教材。
6、验收前，投标人应将完整的资料（包括但不限于技术文档、相关图纸、设备说明书、操作手册等）提交给采购人存档管理。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本采购标的旨在落实平安医院建设及医疗场所安防维稳要求，全面完善院区安全防控与应急处置体系。
1.1、强化防暴与应急处置能力，有效隔离和处置疑似爆炸物及突发暴力事件，保障医护人员及患者的人身安全。
1.2、提升巡逻与指挥调度效率，实现院区全方位、无死角巡逻，并确保通讯畅通，提高快速响应与协同处置能力。
1.3、规范秩序与现场管控，规范安保人员的执勤行为，实现全过程音视频记录，并在突发事件中有效进行现场封控、秩序维护与人群疏散。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]2.1、所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
2.2、如采购内容涉及节能产品政府采购品目清单中标注★的政府强制采购产品，需按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）等政策要求在投标文件中提供对应产品的证明材料。
2.3、两轮治安巡逻车警具（符合GB13954-2009、GB8108-2014标准）。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第2包 防暴警用器材及防护设施
一、技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数要求

	1
	防爆罐
	1、执行标准：产品符合GA 871-2010《防爆罐》的相关要求；
2、防爆能力：能抵御1.5KG的TNT的爆炸能量并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，罐体无掉块；
3、外直径：≥600㎜；
4、内直径：≥550㎜；
5、总高度：≥750㎜；
6、总重量：≥150kg；

	2
	防爆毯
	1、执行标准：GA 69-2007《防爆毯》行业标准；
▲2、整套质量：27±0.2kg；
▲3、盖毯的外形尺寸：≥1650mm*1650mm；
4、盖毯质量：10±0.3kg；
5、外围栏的高度为≥150mm，内径为630±20mm；
6、外围栏质量：5±0.1kg；
7、内围栏的高度为≥300mm，内径为440±10mm；
8、内围栏质量：≤12kg；
9、外套材料抗渗水性能：耐静水压＞12kPa；
▲10、外套材料的断裂强力：经向为＞3300N，纬向为＞2000N；
▲11、外套材料的撕破强力：经向为＞440N，纬向为＞220N；
12、当82-2制式手榴弹引爆时，在模拟靶标上没有穿透孔；
13、投标人若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书并加盖制造商公章；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK38]以上1-12条技术要求需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查）并加盖制造商公章，否则视作不满足。

	3
	对讲机信号放大器
	1、 频率范围：
LTE FDD:B1/B3/B5/B8
LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B8
TD-SCDMA:B34/B39
CDMA:BCO
GSM:900/1800MHZ
2、显示屏：≥2.8"；
3、SIM卡类型：Standard SIM Card；
4、工温度：-20℃～+60℃；
5、工作模式：F2D/F3E；
6、电源要求：12V/24V  DC±15%；
7、外形尺寸：165±2x85±2x75±2mm；
8、重量：390±5g；

	4
	对讲机(含耳机)
	1、网络制式：全网通2G/3G/4G/5G模式；
2、操作系统：安卓操作系统；
3、频率范围：
3.1、发射频段：B5 824-849MHz   接收频段：869-894MHZ；
3.2、发射频段：B1 1920-1980MHz 接收频段：2110-2170MHZ；
3.3、发射频段：B3 1710-1785MHz 接收频段：1805-1880MHZ；
4、工作电压：3.7V；
5、群组最大个数：≥200；
6、电池容量：≥7800mAh；
7、外形尺寸（不含天线）：≤110mm*60mm*32mm；
8、整机重量（标配电池与天线）：≤215g；
9、显示屏：≥1.77寸彩屏；
10、发射功率：26dBm~27dBm；
11、防水防尘：优于IP54；
12、支持：单呼、群呼；
13、集群业务：单呼、组呼、动态组呼、临时组呼、预定义组呼、话权优先级、群组成员状态显示、通话状态显示、多群组监听；
14、管理业务：管理员管理（账号名称修改、添加分组）、用户分配、设备管理、群组创建和管理。

	5
	执法记录仪
	1、尺寸：执法记录仪尺寸（背夹、外接设备除外）≤80×55×35mm；
▲2、防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68要求。
3、设备重量：执法记录仪重量≤150克。
4、夜视功能：执法记录仪具有夜视功能在≥3m处能看清人物面部特征；在红外补光范围在3m处覆盖摄录画面≥70%。
5、异常报警功能：执法记录仪具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量能保证执法记录仪正常摄录≥5min，但≤30min。
▲6、几何失真与视场角：执法记录仪记录的几何失真≤10%，执法记录仪在所有分辨率下的视场角≥115°。
7、一键切换分辨率：执法记录仪在摄像状态下，可通过一次按键实现1440P、1296P、1080P、720P、480P五种分辨率之间的切换。
8、显示屏亮度：执法记录仪在在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度≥350cd/㎡。
9、显示屏对比度：执法记录仪能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比>400：1。
▲10、电池续航时间：执法记录仪采用内置不可更换电池供电，单块电池在1280×720分辨率条件下，可连续摄录时间≥15h。
11、视频性能：当执法记录仪视频分辨率为2560×1440，帧率为30帧/s时，视频分辨力≥1100线。
12、拍照性能：拍照像素≥3200万。
13、抓拍：执法记录仪在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常的摄录。
▲14、低温试验：执法记录仪采用不可更换电池供电，在温度（-30±3）℃条件下，单块电池供电时间≥5h,试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪能正常工作。
15、计时误差：执法记录仪的时间与标准时的计时误差≤3s/天。
16、自由跌落：执法记录仪在裸机高度≥2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落≥5次，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪能正常工作，存储的数据不丢失。
17、充电时间：≤4h。
18、语音控制：可通过语音来控制执法记录仪开始/停止录像、立即拍照、重要视频标记、关机等操作。
19、静音模式：执法记录仪支持静音开机，支持静音录像、录音、拍照；
▲20、最大记录间隔：执法记录仪采用分段记录，在分辨率为1080P条件下 ，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.1s。
▲21、移动侦测：执法记录仪具备移动侦测功能，当侦测区域内有移动物体时，样机可自动摄录并标记为重点文件，移动侦测响应时间≤2s。
22、紧急录像：执法记录仪具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式并标记为重要视频。
23、语音播报：执法记录仪具备语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。
▲24、文件分类标记：可通过菜单设置文件分类，并可通过文件名后缀差异进行区分和保存。
25、预录/延录：执法记录仪具备内预录、延录功能，预录时间≥10s，延录时间≥30s。
▲26、最小录制文件大小：执法记录仪一小时最小录制文件大小应支持≤250MB。
27、存储容量：≥32GB。
28、投标人若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书并加盖制造商公章。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]以上1至26条技术要求基于GA/T 947.2-2015行业标准需提供具备CMA资质的第三方检测报告复印件作为证明材料（原件备查）并加盖制造商公章，否则视作不满足。

	6
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]两轮治安巡逻车
	1、速度：≥35 Km/h。
2、续驶里程：≥60km。
3、电池：≥60V23A。
4、规格尺寸：≥1750×680×1100mm。
5、大灯：LED。
6、电机型式：直流无刷电机。
7、电机：TTFAR能量回收电机。
8、额定转速：≥500r/min。
9、额定电压：≥60V。
10、额定输出转矩：≥19N.m。
11、前减震器：液压减震。
12、后减震器：液压减震。
13、前制动器：碟刹。
14、后制动器：鼓刹。
15、护杠尾箱：大护杠尾箱。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]16、警具：前红蓝爆闪、后警灯杆、喊话器。
注：该车辆仅限在【首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区】封闭园区内部道路行驶，不办理法定机动车牌照。

	7
	四轮治安巡逻车
	一、电气系统
1、电控：全智能控制器。
2、电池：≥48V200AH（磷酸铁锂电池）。
3、电机：≥5KW三相异步交流电机，电量自动回收功能。
4、充电机：航空铝材质全智能车载式充电机，充满自动断电。
5、充电时间：≤8小时（放电率为80%）。
二、技术参数
1、充电输入电压：220V。
2、长×宽×高：≥3100×1600×2000mm。
3、整车装备质量：≤850kg。
4、整车载荷：≥1000kg。
5、前/后轮距：≥1400/1300mm。
6、轴距：≥2000mm。
7、最小离地间隙：≥150mm。
8、制动距离：≤5m。
9、额定乘员：≥4人。
10、最大行驶速度：≥30km/h。
11、最大爬坡度：≥20%。
12、最小转弯半径：≤5m。
13、续驶里程：≥50km。
三、车身系统
1、座椅：第一排座椅（1+1，座椅配备安全带），后排双人联排座椅（座椅备安全带）。
2、车体：封闭式一体钣金冲压钢制车身+工程塑料内饰。
3、仪表：液晶仪表显示。
4、后视镜：配备外后视镜。
5、显示屏：LED显示屏。
6、灯光及信号：LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器。
7、开关：启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关。
8、车架：碳钢结构焊结车架。
四、底盘系统
1、动力传动系统：无极变速系统。
2、转向系统：齿轮齿条式方向机(自动间隙补偿功能)+EPS电子助力转向系统。
3、制动系统：前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置。
注：该车辆仅限在【首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区】封闭园区内部道路行驶，不办理法定机动车牌照。

	8
	安防设备提示牌
	1、支持墙面贴装。
2、尺寸：300×200mm。
3、材质：ABS板。
4、厚度≥2mm。

	9
	安防设备提示牌
	1、适用场合：室外。
2、尺寸：300×200mm。
3、材质：铝塑板。
4、厚度≥3mm。

	10
	医院安全秩序宣传标识
	1、支持墙面固定安装。
2、尺寸：400×500mm。
3、材质：ABS 板。
4、厚度≥2mm。

	11
	医院安全秩序宣传标识
	1、立式宣传牌。
2、尺寸：800×1200mm（带底座）。
3、材质：亚克力面板+铝合金边框+双注水底座。

	12
	治安岗亭
	1、支持按照实际场地定制。
2、外形尺寸：宽3000*长3000*高2400mm。
3、主体材料：不锈钢板。
4、推拉窗：不锈钢方管。
5、玻璃：浮法玻璃≥5mm厚。
6、照 明：LED冷光吸顶灯一盏。
7、配电系统：漏电保护器一组。
8、控制开关一组。
9、五孔电源插座两组。
10、空调插座一组。

	13
	应急处置台
	1、支持按照实际场地定制。
2、主体材料：不锈钢。
3、外形尺寸：≤长1600mm*宽700mm*高750mm。
4、带抽屉：现场根据实际需求协商后按照要求制作。

	14
	防暴器材柜
	1、材质：钢件部分全部优质冷轧钢板；
2、颜色：主体警用蓝，透明钢化玻璃；
3、规格尺寸：1800±10mmX1200±5mmX400±5mm；
4、板材厚度：≥0.5mm；
5、防暴器材柜字样（白色丝网印刷于两扇柜门镶嵌的钢化玻璃上面）；
6、结构：整体双开门，内部右侧为三层置物空间、左侧可存放防暴钢叉等大型装备。

	15
	防暴手电
	1、 符合《公安单警装备-警用强光手电制造与验收规范》要求；
2、光束强度：强光≥130Lx（5米处）、弱光（140--150）Lx（1米处）；
3、具有防止过充保护、过放保护、防短路功能；
4、颜色：高硬度合金外壳，黑色，字样图案为白色；
5、电池容量：≥2300mAh；
6、在强光、弱光、强光爆闪模式下转换，在任何模式下均可以直接关闭手电；

	16
	防暴头盔
	1、 符合《GA 296-2001警用勤务头盔》要求。
2、材料：壳体采用工程塑料制作。

	17
	防暴盾牌
	1、材质：聚碳酸酯（PC）。
2、握把：握把无毛刺、尖角等缺陷。
3、规格尺寸：≥500mm×900mm×3.0mm。
4、重量：≤3kg。

	18
	防刺服
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]1、执行标准：GA68-2024《警用防刺服》；
2、防护层面积：≥0.30㎡；
3、防护层质量：≤2.2Kg；
4、防刺性能：用标准试验刀具以24J动能，按0°、45°刺入角度刺入产品，刀尖不穿透产品；

	19
	防割手套
	1、颜色：黑色； 
2、材料：超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；
3、适应温度：-20℃~+55℃；
4、性能要求：防割性能符合《GA614-2006警用防割手套》的要求；

	20
	肩闪
	1、肩灯由红蓝LED频闪发光单元、白光LED照明发光单元、外壳、内置可充电电池、控制电路、肩袢不锈钢挂扣、充电模块等组成；
2、持续工作：≥15小时；
3、颜色：红蓝（标配）；
4、晴朗夜间可实视距离效果：≥500米；
5、外观尺寸：≥85mm×37mm×32mm；

	21
	LED引导棒
	1、LED灯。
2、长度：≥50cm。
3、普通电池款。

	22
	防暴钢叉
	1、材质：杆体不锈钢；手柄为黑色复合材料；
2、杆体重量：≤1.7公斤；
3、收缩长度：≤1.4米；
4、伸展长度：≥2.0米；
5、月牙环最大间距：50±5CM；

	23
	抓捕脚叉
	1、头部月牙固定部分材料：复合材料；
2、管体及月牙材料：合金铝；
3、管体：直径35±1mm（后手持杆）、直径30±1mm（前加长杆）、壁厚：≥2mm；
4、收缩：≤130cm、伸长：≥220cm；
5、月牙最大开启：内≥30cm；
6、重量：2.5±0.2kg；

	24
	短警棍
	1、警棍的棍体表面应无明显变形，不应有起泡、腐蚀等缺陷；
2、颜色：黑色；
3、棍体总长度：≥450mm；
4、质量：≤600g；
5、表面续燃时间≤5S；
6、材料：橡胶。

	25
	警用喊话器
	1、基本功能：应具有喊话、USB插口、警报、录音、放音、音量大小调节功能；
2、满电连续工作时间：≥10h；
3、输出声级（1米处）：≥110d(B)A；
4、功率：≥20W；
5、传送距离：＞200m；
6、录音时间：≥150s；
7、外观尺寸：口径×长度(130㎜×200mm)±2mm；

	26
	警戒带
	1、材质：ABS工程塑料+涤纶；
2、带身长度：≥100m； 
3、带身宽度：≥50mm；
4、带身厚度：≥0.1mm； 
5、重量：≤1000g；

	27
	长警棍
	1、警棍的棍体表面应无明显变形，不应有起泡、腐蚀等缺陷；
2、颜色：黑色；
3、棍体总长度：≥450mm；
4、质量：≤600g；
5、表面续燃时间：≤5S；
6、材料：主体橡胶制成。


[bookmark: OLE_LINK20]备注：1.带有“▲”号项的参数为重点条款，不带有“▲”号项的参数为普通条款；不满足要求的将导致本项被扣分。
2.带“★”号的为关键性指标要求，不满足要求的将导致投标无效。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人提供针对本项目的实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
3）投标人保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2.5、中标人负责本包的设备采购、运输、安装、调试工作。投标人投标报价包括产品费、运输费、应缴纳的税费、验收费、培训费、安装调试费等交付采购人使用的一切费用。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（三）验收标准
第2包：
1、设备安装调试完毕后，中标方应提供包括但不限于以下资料：
（1）设备硬件操作手册、软件使用手册
（2）设备的维修、保养手册
（3）设备到货清单
（4）保修服务计划
2、中标人应负责在项目完成时将全部有关技术文件、资料、及验收报告等文档按采购人要求和规范汇集成册交付采购人。
3、验收：设备完成供货，无任何质量问题，由采购人按照采购要求和投标文件进行验收。

（四）其他要求
无。
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