
[bookmark: _Toc200123571]采购需求-04包
一、采购标的
[bookmark: _GoBack]（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	4
	4-1
	消火栓箱体内灭火器
	3900
	台
	否

	
	4-2
	干粉灭火器
	300
	具
	否

	
	4-3
	二氧化碳灭火器
	800
	具
	否

	
	4-4
	水基灭火器
	212
	具
	否

	
	4-5
	5*2灭火器箱
	550
	个
	否

	
	4-6
	5*4灭火器箱
	50
	个
	否

	
	4-7
	应急包
	6
	个
	否

	
	4-8
	消防呼救器
	12
	个
	否

	
	4-9
	消防水带
	6
	条
	否

	
	4-10
	消防枪头
	6
	个
	否

	
	4-11
	消防多功能喷枪头
	6
	个
	否

	
	4-12
	消防设施柜
	12
	套
	否

	
	4-13
	灭火毯
	12
	张
	否

	
	4-14
	灭火毯
	12
	张
	否

	
	4-15
	佩戴式防爆手电
	12
	把
	否

	
	4-16
	防毒面具
	12
	个
	否

	
	4-17
	安全绳
	6
	根
	否

	
	4-18
	腰斧
	12
	把
	否

	
	4-19
	液压破拆套装
	2
	组
	否

	
	4-20
	消防斧
	4
	把
	否

	
	4-21
	消防锹
	4
	把
	否

	
	4-22
	消防镐
	4
	把
	否

	
	4-23
	消防桶
	8
	个
	否

	
	4-24
	消防沙袋
	24
	个
	否

	
	4-25
	井盖钩
	2
	个
	否

	
	4-26
	消火栓钥匙
	2
	个
	否

	
	4-27
	消防梯
	2
	个
	否

	
	4-28
	强光照明灯
	6
	盏
	否

	
	4-29
	灶台燃气报警装置
	12
	台
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区作为北京城市副中心建设高标准的儿童医疗服务体系机构，拟定于2027年6月1日正式开诊营业。为保障医院公共秩序与生命财产安全，依据《建筑灭火器配置设计规范》、《消防安全重点单位微型消防站建设标准》相关法律、规范、标准的要求，落实事前预防和当安全事件发生时的事件处置、防止事态恶化，满足安全事件的及时处理需求，需要配置成熟稳定的消防设备物资。通州院区为严重危险级，需要合理配置建筑灭火器，有效扑救建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全。

二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第4包：自合同签订生效之日起60个日历日内完成供货安装调试。 
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心新址，采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
投标人负责包装和运输。投标人交付的产品应符合相关包装储运的国家标准，能承受水平受力、垂直受力、适合长途运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，投标人应负担由此而产生的一切费用和/或损失。投标人应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、目的地、尺码、毛重、净重、“此端向上”，“小心轻放”，“切勿受潮”等字样。
（四）售后服务（质保期）
第4包
1、投标人为采购人提供设备完成供货并通过验收后，要求品目1-1、品目1-2、品目1-3、品目1-4质保期不低于5年，其余设备质保期不低于2年（自验收合格之日起计算）。
2、投标人应具备完善的售后服务体系，有固定的维护中心且维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（1）投标人须提供7×8小时电话技术支持服务，并指定专人负责本项目的售后联络。
（2）故障响应时间：接到采购人报修通知后，1小时内响应，24时内派技术人员到达现场，并维修成功以恢复设备正常使用。
若投标人24小时仍未修复设备至正常使用，投标人应提供同等或更高规格的备用机供采购人使用至设备恢复正常使用为止。如设备在1个月内无法修复，投标人负责更换全新同型号或性能更优型号的设备。
（3）故障解决时限：
1）一般故障应在24小时内修复。
2）重大故障（影响设备主要功能或涉及安全）应在4小时内解决。
3）若无法在规定时限内修复，投标人须提供备用设备或采取其他有效措施，确保采购人正常工作不受影响。
3、具体的服务方式和要求：
（1）电话支持：投标人提供的电话支持服务且不限次数。并提供服务联系人和联系方式。
（2）远程支持：投标人提供邮件和远程拨入用户的系统，进行咨询、诊断和修复，且不限次数。并提供邮箱地址。
（3）现场故障处理：如果投标人不能通过电话服务或远程支持方式解决采购人问题，投标人到达现场并解决故障。
4、质保期内，因产品设计、制造缺陷或材料问题导致的任何故障，投标人应免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、人工费、上门费、更换零部件费用）。
5、验收前，投标人应将完整的资料（包括但不限于技术文档、相关图纸、设备说明书、操作手册等）提交给采购人存档管理。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]医院建筑规模大、电气设施布设密集，院内住院患者行动不便、疏散难度较高，消防安全风险突出。定期对灭火器、室内消火栓、消防应急照明等消防设施开展巡检与维保，是有效处置初期火灾的核心保障，可确保院区消防条件符合现行消防法规及工程验收标准。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]2.1、所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]2.2、如采购内容涉及节能产品政府采购品目清单中标注★的政府强制采购产品，需按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）等政策要求在投标文件中提供对应产品的证明材料。
2.3、消火栓箱体内灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器执行标准GB4351-2023《手提式灭火器》。
2.4、消防呼救器执行标准3C国标、GB 27900《消防员呼救器》。
2.5、防毒面具执行GB 2890—2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第4包 消防器材
	序号
	设备名称
	技术参数或配置

	1
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]消火栓箱体内灭火器
	技术要求：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK7]1、规格:MFZ/ABC5。
2、尺寸:≥145mm（直径）×510mm（高度）。
3、灭火级别:3A/89B/C。
★4、中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。

	2
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]干粉灭火器
	[bookmark: OLE_LINK53]技术要求：
1、规格:MFZ/ABC5。
2、尺寸:≥145mm（直径）×510mm（高度）。
3、灭火级别:3A/89B/C。
★4、中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。

	3
	[bookmark: OLE_LINK17]二氧化碳灭火器
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]技术要求：
1、规格:MT/3。
2、尺寸:≥118mm（直径）×470（高度）。
[bookmark: OLE_LINK54]3、灭火级别:21B/C。
★4、中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。

	4
	水基灭火器
	技术要求：
1、容量：3升（水基灭火剂）。
2、灭火剂成分：水+表面活性剂、阻燃剂、防冻剂等添加剂。
3、适用范围：
A类火灾（固体物质火灾，如木材、纸张、布料等）。
F类火灾（烹饪油脂或食用油火灾）。
部分型号可灭E类电气火灾（需明确标注“绝缘性”或“雾化喷射”技术）。
4、有效喷射时间：约15~30秒（受环境温度和压力影响）。
5、有效喷射距离：3~4米。
6、工作压力：1.0~1.5 MPa。
7、使用温度范围：-10℃~+55℃（防冻型可适应更低温度）。
★8、中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。

	5
	5*2灭火器箱
	技术要求：
1、尺寸≥200*200*550mm。
2、材质:碳钢/铝塑板。
3、用途:放置灭火器。

	6
	5*4灭火器箱
	技术要求：
1、尺寸≥400*200*550mm。
2、材质:碳钢/铝塑板。
3、用途:放置灭火器。

	7
	应急包
	1、尺寸：≥440×140×250mm。
2、材质：ABS。
3、内含消防分机，手报钥匙，强光灯，灭火弹，呼吸面罩，扩音喇叭，指挥棒，警戒带。

	8
	[bookmark: OLE_LINK18]消防呼救器
	30秒静止触发（≥80dB），15秒未解除强报警（≥100dB）。

	9
	消防水带
	1、压力：0.8MPa（8公斤/平方厘米）。
2、水带内径：65毫米（约2.5寸）。
3、水带长度：25米。

	10
	消防枪头
	65型

	11
	消防多功能喷枪头
	65型

	12
	消防设施柜
	白钢特质，旋转消防服展示柜

	13
	灭火毯
	1.5M*1.5M,玻璃纤维/硅胶材质

	14
	灭火毯
	车用4M*4M，玻璃纤维材质

	15
	佩戴式防爆手电
	防爆，配套卡入消防盔内，充电款，连续照明时间≥4h

	16
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23]防毒面具
	防毒时间＞30min。

	17
	安全绳
	25米双扣，含钢丝

	18
	腰斧
	不锈钢材质，含皮质腰斧套

	19
	液压破拆套装
	包含链锯，无齿锯，剪扩钳，切割锯，液压开门器，钢筋速断器，液压剪，液压撑杆,液压泵等

	20
	消防斧
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]GFP810，GFJ810，碳钢木柄

	21
	消防锹
	红色木柄，平底铁锹头，长度大于1M

	22
	消防镐
	碳钢木柄，长度大于90cm

	23
	消防桶
	铁质，容量8L

	24
	消防沙袋
	帆布材质，容量4kg

	25
	井盖钩
	铁质，长度1.2M

	26
	消火栓钥匙
	1.2M四角铁质

	27
	消防梯
	铝合金≥3M，伸缩

	28
	强光照明灯
	合金外壳，最大流明＞5000lm，续航＞10H，充电款

	29
	灶台燃气报警装置
	技术要求：
1、天然气：≤5% LEL（约0.25% 体积浓度）
2、液化石油气：≤5% LEL（约0.1% 体积浓度）
3、一氧化碳（若有）：≤50 ppm（住宅安全标准）
4、报警响应时间：≤30秒（燃气浓度达到报警阈值时）
5、恢复时间：≤60秒（燃气浓度降至安全值时停止报警）
6、温度范围：-10℃~50℃（适应厨房环境）
7、湿度范围：≤95% RH（非冷凝）
8、防护等级：至少IP30（防尘、防溅水）



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人提供针对本项目的实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
3）投标人保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2.5、中标人负责本包的设备采购、运输、安装、调试工作。投标人投标报价包括产品费、运输费、应缴纳的税费、验收费、培训费、安装调试费等交付采购人使用的一切费用。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（三）验收标准
第4包：
1、验收内容：设备品牌型号，数量、质量能否满足参数要求，调试是否正常。
2、验收标准：合同约定或国家标准、行业标准、厂标或招标文件的规定，设备产品应经制造商质量检验合格后方可以出厂，产品均需提供合格证明。因设备质量问题引起调试不合格，由中标人无偿调换。
3、中标人所提供和交付的货物应是全新的、未使用过的、完全符合以上质量技术标准的原装正品，且表面无划伤、无碰撞；货物的安装维修，须由专业安装调试人员按照国家现行安装规范来实施。

（四）其他要求
无。
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